Le problème avec utilisation Wifi du esp32 pour le projet final de la mallette

* Le délai de connexion peut atteindre 5 secondes, se qui est un problème si le esp32 se déconnecte du wifi pour une raison ou une autre.
* L’esp32 ne semble pas capable de se connecter avec n’importe quelle réseau, il faut un réseau sans sécurité qui accepte les micro-processeurs. Le réseau du Cégep est un exemple d’un réseau qui n’accepte pas.
* Le code pour UDP ou TCP requiert une configuration du serveur qui est complexe.